彩钢板建筑排查统计表

单位（盖章）： 责任人（签字）： 填报人： 联系方式： 报送日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **管理****使用单位** | **具体位置** | **用途** | **面积** | **燃烧等级** | **建设****时间** | **整改****时间** | **整改前采取的安全措施** | **管理****使用人** | **联系方式** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **说明** | 彩钢板燃烧等级是指彩钢板材料的燃烧性能指标，分为A级（不燃材料）、B1级（难燃材料）、B2（可燃材料）级和B3级（易燃材料）四个等级。A级彩钢板为不燃材料，其燃烧等级最高，按照消防安全相关规定，现只允许使用A级彩钢板材料。B1、B2和B3级的彩钢板易燃烧，容易引起火灾，现禁止使用。达不到A级的彩钢板建筑材料或配件，要及时拆除或更换成符合消防安全要求的A级彩钢板材料。 |