**北京大学施工现场动火证申请书**（存根）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单 位 | 甲方： | **动火必须做到** |
| 乙方： | 1、施工单位需开具二级动火证，一动一开。  2、登陆京通“企安安”系统进行动火报备。  3、在施工现场动火区域建立视频监控等设备全程录制，并建立独立式烟感探测器。  4、动火、电焊、气焊作业人员必须具备相应的特种作业操作资格、持证上岗。  5、施工动火作业现场必须要专人看护、清理可燃物、配备消防器材。  6、严禁与使用油漆以及有机溶剂、乙二胺、挥发性涂料等危险物品进行交叉作业。  7、施工动火完毕后必须检查清理现场，防止遗留火种，切断电源后离开。 |
| 动火部位 |  |
| 动火理由 |  |
| 动火项目 | 电焊□ 动火人：  气焊□ 动火人：  切割□ 动火人：  喷灯□ 动火人：  打磨□ 动火人：  砂轮□ 动火人：  电钻□ 动火人：  其他□ 动火人： |
| 看火人 |  |
| 有效期限 | 自 年 月 日至 年 月 日止 |
| 现场防火措施预案  灭火器材配置情况 |  | |

施工单位（签名）： 校内二级单位（签名）： 批准单位（签名）：

（公章）： （公章）： （公章）：

年 月 日

**北京大学施工现场动火证**

|  |  |
| --- | --- |
| 单 位 | 甲方： |
| 乙方： |
| 动火部位 |  |
| 动火理由 |  |
| 动火项目 | 电焊□ 动火人：  气焊□ 动火人：  切割□ 动火人：  喷灯□ 动火人：  打磨□ 动火人：  砂轮□ 动火人：  电钻□ 动火人：  其他□ 动火人： |
| 看火人 |  |
| 有效期限 | 自 年 月 日至 年 月 日止 |
| **动火必须做到** | |
| 1、施工单位需开具二级动火证，一动一开。  2、登陆京通“企安安”系统进行动火报备。  3、在施工现场动火区域建立视频监控等设备全程录制，并建立独立式烟感探测器。  4、动火、电焊、气焊作业人员必须具备相应的特种作业操作资格、持证上岗。  5、施工动火作业现场必须要专人看护、清理可燃物、配备消防器材。  6、严禁与使用油漆以及有机溶剂、乙二胺、挥发性涂料等危险物品进行交叉作业。  7、施工动火完毕后必须检查清理现场，防止遗留火种，切断电源后离开。 | |

批准单位（签名）： 年 月 日

（公章

动火证办理流程说明

在学校施工动火前需办理动火证。施工动火作业是指因施工活动进行的电焊、气焊、切割作业以及使用喷灯、打磨、砂轮、电钻等可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业。

办理时间：周一至周五8:00-12:00，13:00-17:00

办理地点：燕园大厦605室，保卫部消防办公室

联系电话：62758348

